## Home Page @DateVersion@2022-03-08 @Namefilestart@22.03.08.01@NamefileEnd@ @linkHrefStert@https://vebko.org/Downloads/Instructions/WhatsNew/Test-AMPro%2022.03.08.01/001\_Test-AMPro%2022.03.08.01\_001\_mu.mp4@linkHrefEnd@

Se ha añadido una nueva sección llamada "Sintonizador GPS" en "Ajustes". En el pasado, para sincronizar AMT105 scon GPS y otros dispositivos, había problemas debido a la diferencia horaria. Puedes introducir esta diferencia horaria en el campo "Tiempo de sintonización GPS" para que no surjan estos problemas en la prueba de extremo a extremo.

Se han solucionado los problemas con las opciones relacionadas con la sección "Salida" de la ventana "Creador de informes PDF".

## Home Page @DateVersion@2022-01-14 @Namefilestart@22.01.14.01@NamefileEnd@ @linkHrefStert@https://vebko.org/Downloads/Instructions/WhatsNew/Test-AMPro%2022.01.14.01/001\_Test-AMPro%2022.01.14.01\_001\_mu.mp4@linkHrefEnd@

Tras activar el campo Periodo de registro y hacer clic en Aplicar, si el valor introducido era superior a 9 segundos, el software se bloqueaba, pero en la nueva versión no se puede introducir un valor superior a 9 segundos.

## Home Page @DateVersion@2021-11-30 @Namefilestart@21.11.30.01@NamefileEnd@ @linkHrefStert@https://vebko.org/Downloads/Instructions/WhatsNew/Test-AMPro%2021.11.30.01/001\_Test-AMPro%2021.11.30.01\_001\_mu.mp4@linkHrefEnd@

Después de conectarse al dispositivo, si la palabra VIVADO aparece en la columna Versión de Micro, se crea una nueva opción llamada Actualizar Bootloader. Tras activar esta opción y volver a pulsar el botón Actualizar Firmware, el programa se actualizará, apareciendo entonces una pantalla de alerta para actualizar el bootloader. Es importante asegurarse de que la alimentación del dispositivo no se interrumpe antes de hacerlo. Si el dispositivo se apaga mientras se hace esto, ya no se puede utilizar y hay que enviar el dispositivo a la empresa. Esto lleva mucho tiempo, unos 2 minutos, por lo que es mejor hacer todos los pasos con un cable LAN. En la página de alerta, al hacer clic en Sí, los paquetes del cargador de arranque se envían al 7020 micro y se actualizan. Después de hacer este paso, el color de esta opción, así como su nombre, cambiará de Update Bootloader a Force Update Bootloader. La opción de forzar la actualización del gestor de arranque se utiliza cuando se quiere estar seguro de actualizar el gestor de arranque de nuevo.

## Home Page @DateVersion@2021-10-21 @Namefilestart@21.10.21.01@NamefileEnd@ @linkHrefStert@https://vebko.org/Downloads/Instructions/WhatsNew/Test-AMPro%2021.10.21.01/001\_Test-AMPro%2021.10.21.01\_001\_mu.mp4@linkHrefEnd@

En la sección del Generador de Informes, se añade la sección Fusionar Informe. Aquí se pueden fusionar los informes añadidos. Se crean tres opciones, Numeración continua de páginas, Tabla de contenido y Borrar archivos de informes añadidos para numerar continuamente las páginas, tabulación de listas de informes y la ausencia de los archivos de informes se crean por separado de cada archivo de prueba respectivamente. Estas opciones están activadas por defecto.

## Home Page @DateVersion@2021-06-18 @Namefilestart@21.06.18.01@NamefileEnd@ @linkHrefStert@https://vebko.org/Downloads/Instructions/WhatsNew/Test-AMPro%2021.06.18.01/001\_Test-AMPro%2021.06.18.01\_001\_mu.mp4@linkHrefEnd@

En ordenadores con varios usuarios, se recomienda hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo exe del software y desde el principio seleccionar la opción de ejecutar este programa como administrador y realizar el proceso de instalación ejecutando el archivo exe según el pasado.

En la página de Configuración, después de conectarse al dispositivo en la tabla en la pestaña de Conexión &hardware, se puede ver la versión del controlador, el panel frontal del dispositivo, y el micro en el dispositivo.

## Home Page @DateVersion@2021-06-05 @Namefilestart@21.06.05.01@NamefileEnd@ @linkHrefStert@https://vebko.org/Downloads/Instructions/WhatsNew/Test-AMPro%2021.06.05.01/001\_Test-AMPro%2021.06.05.01\_001\_mu.mp4@linkHrefEnd@

En la pestaña "Hardware" de la página "Configuración", se ha añadido una nueva opción llamada "Continuar tras la desconexión". Esta opción no está activada por defecto. Si la prueba del cable de red o la conexión entre el probador y el portátil se interrumpe, la prueba continuará, pero los resultados no se registran en el software.

## Home Page @DateVersion@2021-04-11 @Namefilestart@21.04.11.01@NamefileEnd@ @linkHrefStert@https://vebko.org/Downloads/Instructions/WhatsNew/Test-AMPro%2021.04.11.01/001\_Test-AMPro%2021.04.11.01\_001\_mu.mp4@linkHrefEnd@

En la ventana de Configuración, se crea una nueva pestaña llamada Ayuda. En la Ayuda y en los vídeos se han introducido muchos cambios, por lo que se pueden realizar diversos ajustes en distintas partes de esta pestaña. En los vídeos correspondientes se ofrecen explicaciones adicionales.

## Home Page @DateVersion@2021-03-31 @Namefilestart@21.03.31.01@NamefileEnd@ @linkHrefStert@https://vebko.org/Downloads/Instructions/WhatsNew/Test-AMPro%2021.03.31.01/001\_Test-AMPro%2021.03.31.01\_001\_mu.mp4@linkHrefEnd@

Por defecto, el idioma de la ayuda se encuentra en la sección Idioma predeterminado de la ayuda y la fecha de la prueba en la sección Fecha/Hora de la pestaña Sala se encuentra en inglés. Si ya ha instalado el software en su sistema, debe borrar la caché una vez para ver este cambio.

## Home Page @DateVersion@2021-02-22 @Namefilestart@21.02.22.01@NamefileEnd@ @linkHrefStert@https://vebko.org/Downloads/Instructions/WhatsNew/Test-AMPro%2021.02.22.01/001\_Test-AMPro%2021.02.22.01\_001\_mu.mp4@linkHrefEnd@

Al hacer clic en el número de versión de la página del software, se abre el sitio web de vebko, en el que se puede descargar la versión existente y las versiones anteriores, así como los vídeos de Novedades relacionados con cada versión. Además, al hacer clic en las novedades, se abre la página de formación del sitio web de vebko.

## HOME PAGE @DateVersion@2020-06-03 @Namefilestart@99.03.14.02@NamefileEnd@ @linkHrefStert@https://vebko.org/Downloads/Instructions/WhatsNew/Test-AMPro%2099.03.14.02/001\_Test-AMPro%2099.03.14.02\_001\_mu.mp4@linkHrefEnd@

Entrando en "Ajuste" en la primera página del software y yendo a la pestaña "Sala" y seleccionando "Lugares decimales", en el campo "Tipo de elemento" seleccionando "Secuenciador", se puede cambiar la visualización de los números a 8 lugares decimales. Si se selecciona la barra de herramientas "Ajuste del número de decimales" y se hace clic en "Cargar plantilla", estos cambios son visibles en el "Secuenciador".

Corrección del "Generador de informes" en la pestaña "Sala". Al utilizar el generador de informes, puede informar sin tener que abrir el archivo de prueba.

## HOME PAGE @DateVersion@2020-11-03 @Namefilestart@99.08.13.01@NamefileEnd@ @linkHrefStert@https://vebko.org/Downloads/Instructions/WhatsNew/Test-AMPro%2099.08.13.01/001\_Test-AMPro%2099.08.13.01\_001\_mu.mp4@linkHrefEnd@

En la nueva versión, el nombre persa de la empresa se ha eliminado de la página principal del programa.

## HOME PAGE @DateVersion@2020-11-05 @Namefilestart@99.08.15.01@NamefileEnd@ @linkHrefStert@https://vebko.org/Downloads/Instructions/WhatsNew/Test-AMPro%2099.08.15.01/001\_Test-AMPro%2099.08.15.01\_001\_mu.mp4@linkHrefEnd@

En la ventana de Configuración se realizan muchos cambios en los Dispositivos Disponibles. Después de hacer clic en iniciar la búsqueda, mostrando la información del dispositivo, haciendo clic con el botón derecho del ratón en la fila y seleccionando la opción Establecer una dirección IP estática en Windows, se puede configurar directamente la IP del portátil de dos maneras Manual y Automática.

También en esta pestaña hay otras formas de cambiar la IP del dispositivo seleccionando la opción "Set IP to Device" y conectándose directamente al dispositivo sin introducir la IP, en la pestaña connection & firmware.

Añadir la opción de detener la búsqueda en la pestaña de dispositivos disponibles para que el usuario pueda detener la búsqueda. La red de adaptadores de interfaz también está al lado de esta opción.